В новой версии программы Топоматик Robur-Дорожная одежда 5.2 были сделаны следующие

дополнения:

Реализован расчет краевых и укрепленных полос обочин, согласно ОДН 218.3.039-2003.